**甘肃财贸职业学院关于评定学院体育馆运动球馆窗帘招标的公告**

根据学院办公会议决定, 改善学院运动球馆的设施,学院财务处向省财政厅申请资金的落实情况,现象社会公开招标,欢迎有实力窗帘加工企业报名参加。

**一、报名时间:2019年7月11,上午9:00至15:30。**

**二、报名地点:甘肃财贸职业学院2号食堂411房间。**

**三、报名资料:**

1、营业执照。

2、法人身份证。

3、法人委托书。

4、委托人身份证。

5、公司业绩见解及相关资料

6、出示企业无违纪证明和资信证明

(注:以上证件需原件和复印件各一份)

**四、评定时间:2019年7月12日下午14:300。**

**五、说明:报名企业须兰州市窗帘企业，近几年在学校有业绩和项目的企业。**

**六、评标形式:**

**根据现场样品的质量、价格、技术参数,采用综合评定竞争性谈判。**

**七、技术参数:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **安装位置** | **品名** | **数量** | **参数要求** |
| **羽毛球馆、兵乓球馆、形体管、休息室1及休息室2** | **布帘** | **1085 米** | **材质：精织棉麻纳米三合一面料，遮光率100％，克重量≧1100克/每米； 2、面料性能：防水、防静电、防霉、防尘和抗菌功能，耐化学性， 防紫外线，可水洗可干洗，无味无挥发且隔热，达到国家相关消防 和环保要求；色泽鲜艳，挺括抗皱； 3、阻燃性能：LOI≥34，达到国家阻燃标准布帘氧指数≥32、续燃 时间≤5 秒、阴燃时间≤5 秒、平均损毁长度≤150mm、烟密度小于 等于 15。 4、甲醛含量 20mg/kg(GB/T2912.1-1998)。 6、包边：两侧民边各3公分 ，窗帘底部包边 6 公分 7、轨道材质电动专用轨道，宽度与相应的窗户具体尺寸 一致，承重性能强坚固耐用。 包含加工费** |
| **辅料** | **1085米** | **优质防晒布带及加粗叉钩王** |
| **开合帘电机** | **54台** | **1. 超静音设计，电机内部采用三大无声专利技术，运转时噪音可低至30 分贝，领先的智能设计，像高级电梯一样的软启动/软停止功能，使开合帘运行更轻盈、更安静。2. 通电状态下用手往一个方向轻轻拉动窗帘偏移5CM,窗帘将会自动打开或关闭。3. 机械式离合结构实现停电手拉功能,断电状态下可像普通手动窗帘一样，通过手拉动来完成打开和闭关。4. 当窗帘在运行时遇到阻力则会自动停止来保护整个系统。5. 开、合行程点自动设定，轻松预留并记忆最佳停机位置，保护部件不被碰撞而发出噪音或损伤，延长系统使用寿命，断电后行程带记忆功能，智能化设计。 6.当窗帘处于挤压反弹状态时，开合帘电机自动记忆反弹后停留点，作为新的行程点，使窗帘停靠位置更理想、更美观；7.标准接收支持多台电机联机控制使用，并且每台可外接手动开关控制，可连接电脑实现中控控制。8.开合帘电机转速可根据需要进行调整，一应俱全满足更多的需求。** |
|  | **专用电动轨道** | **217米** | **1.精模铝材。2.轨道内侧防摩擦设计。3.表面电泳处理，抗氧化。4.采用6063 材料。5.根据采购方需求，可定制多种弯轨，以满足实际需求。** |
| **多频遥控器** | **6** | **16通道多频专用遥控器** |
| **安装费** | **54幅** | **包含高空作业费** |
| **布线费** | **54幅** | **包含电线PVC线管费用** |
| **脚手架费用** | **1组** | **包含运输费** |
|  |  |  |

**八、报名人:马老师 电话:13919491068**